伊金霍洛旗2025年

液体加热器产品质量监督抽查实施细则

**1、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

**2、抽查产品名称及执行标准**

液体加热器产品主要分为以下几种，各产品执行标准见下表。

表1产品名称及执行标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | 液体加热器(电热水壶、 电压力锅、电炖锅、电热  锅、暖奶器、电水杯、煮  茶器、养生壶等) | GB 4706.19-2008 | 家用和类似用途电器的安全液体 加热器的特殊要求 |
| GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全第1 部分：通用要求 |

**3、检验依据**

表2检验项目及依据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度  分级 | 是否为环保  指标 |
|  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.19-20088  GB 4706.1-20058 | A | 否 |
|  | 输入功率和电流 | GB 4706.19-200810  GB 4706.1-200510 | A | 否 |
|  | 电源连接盒外部软线 | GB 4706.19-200829  GB 4706.1-200529 | A | 否 |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气 强度 | GB 4706.19-200813  GB 4706.1-200513 | A | 否 |
|  | 稳定性和机械危险 | GB 4706.19-200820  GB 4706.1-200520 | A | 否 |
|  | 结构(不包括第22.46条的试  验) | GB 4706.19-200822  GB 4706.1-200522 | A | 否 |
|  | 接地措施 | GB 4706.19-200827  GB 4706.1-200527 | A | 否 |
|  | 电气间隙、爬电距离和固体绝 缘 | GB 4706.19-200829  GB 4706.1-200529 | A | 否 |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，是指直接涉及影响人身健康、安全的指标： B 类-重要 质量项目，是指产品涉及环保、能效、关键或特征性指标等； C- 一般质量项目，外观、尺寸等不直 接影响产品使用的指标。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡 是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

**4** 、**判** **定** **规** **则**

4. 1依据标准

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》

GB 4706.1-2005 《 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项

以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检 产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判 定 。